大家好，我是**北小菜**，今天介绍视频行为分析系统v3.48版本

**\* 没有看过此前任何相关视频的用户，也可以从本视频直接开始**

**v3安装包下载地址：**

<https://gitee.com/Vanishi/BXC_VideoAnalyzer_v3>

1. **首先介绍v3.48主要变化：**
   * 1. v3.48之前已经发布了3.0，3.1，3.2，3.3，3.40，3.41，3.42，3.43，3.44，3.45，v3.46,v3.47 等12个版本（了解不同的v3版本，可以参考README）
     2. v3.48 是在v3.47的基础上，修复了调用API算法的bug，可以让用户通过API算法接入多模态视觉大模型，支持且不限于接入Qwen2.5 VL，Qwen2.0 VL，MiniCPM-o 2.6等多模态大模型。
2. **v3.48支持哪些硬件：**
   * 1. arm架构的linux系统（比如rk3588/rk3576/昇腾盒子/鲲鹏/算能/树莓派等）
     2. x86架构的linux系统（比如Intel/AMD/海光等）
     3. x86架构的Windows系统（比如Intel/AMD/海光等）
3. **v3.48如何编译：**
   * 1. arm/linux
     2. x86/linux
     3. x86/windows